**Vorgaben und Ausgangswerte zum Auslegen eines Bohrgetriebes**

**Auslegedaten Getriebe:**

Antriebsdrehmoment Tan: 50 Nm

Abtriebsdrehmoment Tab: 650 Nm

Antriebsdrehzahl nan: 2000 min-1

Axiale Abtriebskraft FB: 1,5 kN

Faktor KA: 2

Auslegedaten Fliehkraftkupplung:

Schaltdrehzahl nS: 1100 min-1

Haftreibwert µ0: 0,9